报价表

项目名称1：渠县锦悦半岛租售中心

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量  单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 1 | 墙面零星抹灰 | m2 | 6.3 |  |  |  |  |  |
| 2 | 75型钢龙骨，单面双层石膏板包墙体面 | m2 | 62.48 |  |  |  |  |  |
| 3 | 100型钢龙骨，双面石膏板做形象墙+办公室隔墙 | m2 | 53.55 |  |  |  |  |  |
| 4 | 定制成品100\*50铝方通隔断（材质厚度）0.8厚，5.9米通长无接缝） | m2 | 9.8 |  |  |  |  |  |
| 5 | 细石混凝土楼地面垫层（商混C20）100厚 | m2 | 75 |  |  |  |  |  |
| 6 | 800\*800通透地砖（甲方选样） | m2 | 75 |  |  |  |  |  |
| 7 | 门槛石材（1500\*200）1块 | m2 | 0.3 |  |  |  |  |  |
| 8 | 墙面3.3米以下乳胶漆（满刮腻子两道，打磨，立邦或多乐士或华润品牌乳胶漆底漆一道，面漆两道。） | m2 | 144 |  |  |  |  |  |
| 9 | 墙面3.3米以上喷涂黑色乳胶漆两道 | m2 | 220 |  |  |  |  |  |
| 10 | 强弱电电气配管SC镀锌 管DN25 | m | 296 |  |  |  |  |  |
| 11 | 配线 空调BV4mm2 | m | 75 |  |  |  |  |  |
| 12 | 配线 照明及插座BV2.5mm2 | m | 240 |  |  |  |  |  |
| 13 | 配线 网络线(超6类） | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 14 | 信息插座（网络） | 个 | 12 |  |  |  |  |  |
| 15 | 普通插座（10A五孔） | 个 | 22 |  |  |  |  |  |
| 16 | 空调插座（16A三孔） | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 17 | 150\*15框架平板灯 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 18 | 200\*20框架平板灯 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 19 | 里脚手架 | m2 | 75 |  |  |  |  |  |
| 20 | 自来水堵管保护 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 21 | 强电箱周长1200以内 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 22 | 弱电箱 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 23 | 成品门一樘（含锁具） | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | 建渣外运 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | 总价措施费及安全文明施工费 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | 规费 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 | 税金 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 28 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

项目名称2：眉山南湖壹号租售中心

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量  单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 1 | 拆除隔墙中钢筋混凝土构造柱及构造梁C20 | m3 | 2.06 |  |  |  |  |  |
| 2 | 砖砌体拆除 | m3 | 14.63 |  |  |  |  |  |
| 3 | 建渣弃运处置 | m3 | 16.69 |  |  |  |  |  |
| 4 | 墙面零星抹灰 | m2 | 5.9 |  |  |  |  |  |
| 5 | 75型钢龙骨，单面双层石膏板包墙体面(含包墙面） | m2 | 73.88 |  |  |  |  |  |
| 6 | 100型钢龙骨，双面石膏板做形象墙 | m2 | 27.45 |  |  |  |  |  |
| 7 | 定制成品100\*50铝方通隔断（材质厚度）0.8厚，5.9米通长无接缝） | m2 | 31.86 |  |  |  |  |  |
| 8 | 细石混凝土楼地面垫层（商混C20）120厚 | m2 | 108.3 |  |  |  |  |  |
| 9 | 800\*800通透地砖（甲方选样） | m2 | 108.3 |  |  |  |  |  |
| 10 | 门槛石材（1500\*200）两块 | m2 | 0.6 |  |  |  |  |  |
| 11 | 墙面3.3米以下乳胶漆（满刮腻子两道，打磨，立邦或多乐士或华润品牌乳胶漆底漆一道，面漆两道。） | m2 | 143.34 |  |  |  |  |  |
| 12 | 墙面3.3米以上喷涂黑色乳胶漆两道 | m2 | 254.69 |  |  |  |  |  |
| 13 | 强弱电电气配管SC镀锌 管DN25 | m | 455 |  |  |  |  |  |
| 14 | 配线 空调BV4mm2 | m | 87 |  |  |  |  |  |
| 15 | 配线 照明及插座BV2.5mm2 | m | 355 |  |  |  |  |  |
| 16 | 配线 网络线(超6类） | m | 140 |  |  |  |  |  |
| 17 | 信息插座（网络） | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 18 | 普通插座（10A五孔） | 个 | 18 |  |  |  |  |  |
| 19 | 空调插座（16A三孔） | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | 150\*15框架平板灯 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 21 | 200\*20框架平板灯 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 22 | 里脚手架 | m2 | 103.7 |  |  |  |  |  |
| 23 | 自来水堵管保护 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | 入户电缆YJV4\*10（桥架内或电缆井内穿电缆） | m | 124 |  |  |  |  |  |
| 25 | 总价措施费及安全文明施工费 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | 规费 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 | 税金 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 28 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

项目名称3：南充锦绣澜庭租售中心

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 计量  单位 | 工程量 | 金额（元） | | | | |
| 综合单价 | 合价 | 其中 | | |
| 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价 |
| 1 | 拆除隔墙中钢筋混凝土构造柱及构造梁C20 | m3 | 2.09 |  |  |  |  |  |
| 2 | 砖砌体拆除 | m3 | 17.88 |  |  |  |  |  |
| 3 | 建渣弃运处置 | m3 | 19.97 |  |  |  |  |  |
| 4 | 墙面零星抹灰 | m2 | 6.3 |  |  |  |  |  |
| 5 | 75型钢龙骨，单面双层石膏板包墙体面 | m2 | 62.48 |  |  |  |  |  |
| 6 | 100型钢龙骨，双面石膏板做形象墙+办公室隔墙 | m2 | 53.55 |  |  |  |  |  |
| 7 | 定制成品100\*50铝方通隔断（材质厚度）0.8厚，5.9米通长无接缝） | m2 | 29.8 |  |  |  |  |  |
| 8 | 细石混凝土楼地面垫层（商混C20） | m2 | 113.88 |  |  |  |  |  |
| 9 | 800\*800通透地砖（甲方选样） | m2 | 113.88 |  |  |  |  |  |
| 10 | 门槛石材（1500\*200）两块 | m2 | 0.6 |  |  |  |  |  |
| 11 | 墙面3.3米以下乳胶漆（满刮腻子两道，打磨，立邦或多乐士或华润品牌乳胶漆底漆一道，面漆两道。） | m2 | 157.4 |  |  |  |  |  |
| 12 | 墙面3.3米以上喷涂黑色乳胶漆两道 | m2 | 242.13 |  |  |  |  |  |
| 13 | 强弱电电气配管SC镀锌 管DN25 | m | 478 |  |  |  |  |  |
| 14 | 配线 空调BV4mm2 | m | 95 |  |  |  |  |  |
| 15 | 配线 照明及插座BV2.5mm2 | m | 360 |  |  |  |  |  |
| 16 | 配线 网络线(超6类） | m | 182 |  |  |  |  |  |
| 17 | 信息插座（网络） | 个 | 12 |  |  |  |  |  |
| 18 | 普通插座（10A五孔） | 个 | 22 |  |  |  |  |  |
| 19 | 空调插座（16A三孔） | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 20 | 150\*15框架平板灯 | 个 | 6 |  |  |  |  |  |
| 21 | 200\*20框架平板灯 | 个 | 4 |  |  |  |  |  |
| 22 | 里脚手架 | m2 | 113.88 |  |  |  |  |  |
| 23 | 自来水堵管保护 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | 强电箱周长1200以内 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 25 | 弱电箱 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 26 | 成品门一樘（含锁具） | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 | 入户电缆YJV4\*10（桥架内或电缆井内穿电缆） | m | 145 |  |  |  |  |  |
| 28 | 总价措施费及安全文明施工费 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 29 | 规费 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 30 | 税金 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 31 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |